Klasse 6.1 Giftige Stoffe

zu treffende Maßnahmen

klasse_6-1

Atem- und Körperschutz anlegen

Hautkontakt mit freien Stoffen unbedingt vermeiden

Bei Kontakt sofort Dekon-Maßnahmen und ärztliche Untersuchung einleiten

Ausbreitung verhindern, Stoff auffangen, Leck abdichten

Kanalisation, tiefere Räume und Gewässer sichern

Feststellen der Konzentration des Schadstoffs (z.B. durch Prüfröhrchen)

Achtung: Die Bestimmung des genauen Messwerts ist mit den üblichen Messgeräten der Feuerwehr nicht möglich, Messungen sind nur qualitativ (Stoff vorhanden ja/nein)!

Bei Brandeinwirkung auf Druckbehälter: siehe zusätzliche Maßnahmen unter brandeinwirkung_auf_druckgasbehaelter

ggf. Löschwasserrückhaltung einrichten

besondere Gefahren

Dämpfe, Stäube und Brandgase haben toxische Wirkung auf den Körper, akut oder Langzeitschäden (z.B. Krebs)

Umwelt-/ Wassergefährdung

Kontamination von Lebensmitteln; strenge Einsatzhygiene

Kontaminationsverschleppung durch kontaminiertes Löschwasser

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

besondere Stoffe der Klasse 6.1

Quellenangabe

Lehrgangsunterlagen ABC 1 an der LFKS Rheinland-Pfalz im August 2007

FwDV 500 Stand 2012

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16