Buttersäure (Butansäure)

Buttersäure ist der Trivialname der Butansäure. Diese ist farblos und ölig. Aufgrund des höchst unangenehmen und schwer zu bekämpfenden Geruchs (Fußschweiß, Erbrochenes) wird dieser Stoff vermehrt bei Sachbeschädigungen eingesetzt.

zu treffende Maßnahmen

Atemschutz und Säureschutzhandschuhe anlegen

Absperrung und Räumung des Objektes

Flüssigkeit eindeichen, Ausbreitung verhindern

Verunreinigte Stellen mit angefeuchteten Lackmuspapier aufspüren

„Anti-Buttersäure-Reagenz“ (siehe unten) mit entsprechender Schutzkleidung (Handschuhe und Atemschutz) auftragen

siehe auch ERICard "Buttersäure" (UN-Nr. 2820)

besondere Gefahren

Unangenehmer Geruch (Geruchsschwelle 0,001ppm)

Atemgift mit Reiz- und Ätzwirkung

Brennbar (Flammpunkt 72°C)

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Neutralisation des Geruchs

Besprühung der Buttersäure-Kontamination durch ein Gemisch aus

ca. 70% Ethanol und

ca. 30% Ortho‑Phosphorsäure

welches einen pH-Wert von ca. 3 besitzt, um einen Geruch nach Ananas zu erhalten.

Um statt dem Ananas- einen Aprikosen-Geruch zu erhalten kann das Ethanol durch Pentanol ersetzt werden.

Falls keine chemisch reinen Stoffe vorhanden sind, kann statt Ethanol auch Brennspiritus und statt Ortho‑Phosphorsäure auch Cola verwendet werden.

Quellenangabe

Einsatzleiterhandbuch Feuerwehr Kaiserslautern

Taschenbuch Einsatzdienst der Berliner Feuerwehr

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16