Stoffe für welche die ERICard 2-08 gilt

UN-Nummer	Stoffname	ADR-Klasse	Gefahrnr.	ERICard
3311	GAS, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG, OXIDIEREND, N.A.G.	2	225	2-08

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16