Stoffe für welche die ERICard 2-27 gilt

UN-Nummer	Stoffname	ADR-Klasse	Gefahrnr.	ERICard
1072	SAUERSTOFF, VERDICHTET	2	25	2-27
3156	VERDICHTETES GAS, OXIDIEREND, N.A.G.	2	25	2-27

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16