Stoffe für welche die ERICard 2-44 gilt

UN-Nummer	Stoffname	ADR-Klasse	Gefahrnr.	ERICard
1010	BUTADIENE, STABILISIERT oder BUTADIENE UND KOHLENWASSERSTOFF, GEMISCH, STABILISIERT mit mehr als 40% Butadienen	2	239	2-44
1060	METHYLACETYLEN UND PROPADIEN, GEMISCH, STABILISIERT (Gemisch P1) (Gemisch P2)	2	239	2-44
1085	VINYLBROMID, STABILISIERT	2	239	2-44
1086	VINYLCHLORID, STABILISIERT	2	239	2-44
1087	VINYLMETHYLETHER, STABILISIERT	2	239	2-44
1860	VINYLFLUORID, STABILISIERT	2	239	2-44
1959	1,1-DIFLUORETHYLEN (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 1132a)	2	239	2-44
2200	PROPADIEN, STABILISIERT	2	239	2-44
2452	ETHYLACETYLEN, STABILISIERT	2	239	2-44

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16