Stoffe für welche die ERICard 2-49 gilt

UN-Nummer	Stoffname	ADR-Klasse	Gefahrnr.	ERICard
1970	KRYPTON, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG	2	22	2-49
2591	XENON, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG	2	22	2-49
3158	GAS, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG, N.A.G.	2	22	2-49

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16