Stoffe für welche die ERICard 3-22 gilt

UN-Nummer	Stoffname	ADR-Klasse	Gefahrnr.	ERICard
1917	ETHYLACRYLAT, STABILISIERT	3	339	3-22
1919	METHYLACRYLAT, STABILISIERT	3	339	3-22
2277	ETHYLMETHACRYLAT, STABILISIERT	3	339	3-22

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16