Stoffe für welche die ERICard 3-47 gilt

UN-Nummer	Stoffname	ADR-Klasse	Gefahrnr.	ERICard
2227	n-BUTYLMETHACRYLAT, STABILISIERT	3	39	3-47
2283	ISOBUTYLMETHACRYLAT, STABILISIERT	3	39	3-47
2348	BUTYLACRYLATE, STABILISIERT	3	39	3-47
2527	ISOBUTYLACRYLAT, STABILISIERT	3	39	3-47

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16