Stoffe für welche die ERICard 4-17 gilt

UN-Nummer	Stoffname	ADR-Klasse	Gefahrnr.	ERICard
1398	ALUMINIUMSILICIUMPULVER, NICHT ÜBERZOGEN	4.3	423	4-17
1435	ZINKASCHEN	4.3	423	4-17
2844	CALCIUMMANGANSILICIUM	4.3	423	4-17
2950	MAGNESIUMGRANULATE, ÜBERZOGEN, mit einer Teilchengröße von mindestens 149 µm	4.3	423	4-17
2968	MANEB, STABILISIERT oder MANEBZUBEREITUNGEN, STABILISIERT gegen Selbsterhitzung	4.3	423	4-17

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16