Stoffe für welche die ERICard 4-30 gilt

UN-Nummer	Stoffname	ADR-Klasse	Gefahrnr.	ERICard
1402	CALCIUMCARBID - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	4.3	X423	4-30
1407	CAESIUM	4.3	X423	4-30
1415	LITHIUM	4.3	X423	4-30
1423	RUBIDIUM	4.3	X423	4-30
1428	NATRIUM	4.3	X423	4-30
2257	KALIUM	4.3	X423	4-30
2813	MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	4.3	X423	4-30
3395	MIT WASSER REAGIERENDER METALLORGANISCHER FESTER STOFF - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	4.3	X423	4-30
3396	MIT WASSER REAGIERENDER METALLORGANISCHER FESTER STOFF, ENTZÜNDBAR - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	4.3	X423	4-30
3397	MIT WASSER REAGIEREND METALLORGANISCHER FESTER STOFF, SELBSTERHITZUNGSFÄHIG - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	4.3	X423	4-30
3401	ALKALIMETALLAMALGAM, FEST	4.3	X423	4-30
3402	ERDALKALIMETALLAMALGAM, FEST	4.3	X423	4-30
3403	KALIUMMETALLLEGIERUNGEN, FEST	4.3	X423	4-30
3404	KALIUM-NATRIUM-LEGIERUNGEN, FEST	4.3	X423	4-30

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16