Stoffe für welche die ERICard 6-46 gilt

UN-Nummer	Stoffname	ADR-Klasse	Gefahrnr.	ERICard
1695	CHLORACETON, STABILISIERT	6.1	663	6-46
3488	BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G.	6.1	663	6-46
3489	BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G.	6.1	663	6-46

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16