Stoffe mit der Gefahrnr. 22

UN-Nummer	Stoffname	ADR-Klasse	Gefahrnr.	ERICard
1913	NEON, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG	2	22	2-48
1951	ARGON, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG	2	22	2-48
1963	HELIUM, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG	2	22	2-48
1970	KRYPTON, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG	2	22	2-49
1977	STICKSTOFF, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG	2	22	2-48
2187	KOHLENDIOXID, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG	2	22	2-48
2591	XENON, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG	2	22	2-49
3136	TRIFLUORMETHAN, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG	2	22	2-48
3158	GAS, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG, N.A.G.	2	22	2-49

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16