Stoffe mit der Gefahrnr. 23

UN-Nummer	Stoffname	ADR-Klasse	Gefahrnr.	ERICard
1011	BUTAN	2	23	2-45
1012	BUT-1-EN oder cis-BUT-2-EN oder trans-BUT-2-EN oder BUTENE, GEMISCH	2	23	2-45
1027	CYCLOPROPAN	2	23	2-45
1030	1,1-DIFLUORETHAN (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 152a)	2	23	2-45
1032	DIMETHYLAMIN, WASSERFREI	2	23	2-09
1033	DIMETHYLETHER	2	23	2-45
1035	ETHAN	2	23	2-45
1036	ETHYLAMIN	2	23	2-09
1037	ETHYLCHLORID	2	23	2-45
1039	ETHYLMETHYLETHER	2	23	2-53
1049	WASSERSTOFF, VERDICHTET	2	23	2-10
1055	ISOBUTEN	2	23	2-45
1061	METHYLAMIN, WASSERFREI	2	23	2-09
1063	METHYLCHLORID (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 40)	2	23	2-45
1075	PETROLEUMGASE, VERFLÜSSIGT	2	23	2-45
1077	PROPEN	2	23	2-45
1083	TRIMETHYLAMIN, WASSERFREI	2	23	2-09
1912	METHYLCHLORID UND DICHLORMETHAN, GEMISCH	2	23	2-45
1954	VERDICHTETES GAS, ENTZÜNDBAR, N.A.G.	2	23	2-10
1957	DEUTERIUM, VERDICHTET	2	23	2-10
1962	ETHYLEN	2	23	2-53
1964	KOHLENWASSERSTOFFGAS, GEMISCH, VERDICHTET, N.A.G.	2	23	2-10
1965	KOHLENWASSERSTOFFGAS, GEMISCH, VERFLÜSSIGT, N.A.G. (Gemisch A, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B oder C)	2	23	2-45
1969	ISOBUTAN	2	23	2-45
1971	METHAN, VERDICHTET oder ERDGAS, VERDICHTET, mit hohem Methangehalt	2	23	2-10
1978	PROPAN	2	23	2-45
2034	WASSERSTOFF UND METHAN, GEMISCH, VERDICHTET	2	23	2-10
2035	1,1,1-TRIFLUORETHAN (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 143a)	2	23	2-45
2044	2,2-DIMETHYLPROPAN	2	23	2-45
2203	SILICIUMWASSERSTOFF (SILAN)	2	23	2-53
2419	BROMTRIFLUORETHYLEN	2	23	2-45
2453	ETHYLFLUORID (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 161)	2	23	2-45
2454	METHYLFLUORID (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 41)	2	23	2-45
2517	1-CHLOR-1,1-DIFLUORETHAN (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 142b)	2	23	2-45
2601	CYCLOBUTAN	2	23	2-45
3153	PERFLUOR(METHYLVINYL)ETHER	2	23	2-45
3154	PERFLUOR(ETHYLVINYL)ETHER	2	23	2-45
3161	VERFLÜSSIGTES GAS, ENTZÜNDBAR, N.A.G.	2	23	2-45
3252	DIFLUORMETHAN (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 32)	2	23	2-45
3354	INSEKTENBEKÄMPFUNGSMITTEL, GASFÖRMIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G.	2	23	2-45
3501	CHEMIKALIE UNTER DRUCK, ENTZÜNDBAR, N.A.G	2	23	2-59

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16