Stoffe mit der Gefahrnr. X323

UN-Nummer	Stoffname	ADR-Klasse	Gefahrnr.	ERICard
1389	ALKALIMETALLAMALGAM, FLÜSSIG	4.3	X323	3-37
1391	ALKALIMETALLDISPERSION oder ERDALKALIMETALLDISPERSION	4.3	X323	3-37
1392	ERDALKALIMETALLAMALGAM, FLÜSSIG	4.3	X323	3-37
1420	KALIUMMETALLLEGIERUNGEN, FLÜSSIG	4.3	X323	3-37
1421	ALKALIMETALLLEGIERUNG, FLÜSSIG, N.A.G.	4.3	X323	3-37
1422	KALIUM-NATRIUM-LEGIERUNGEN, FLÜSSIG	4.3	X323	3-37
1928	METHYLMAGNESIUMBROMID IN ETHYLETHER	4.3	X323	3-38
3148	MIT WASSER REAGIERENDER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.	4.3	X323	3-37
3398	MIT WASSER REAGIERENDER METALLORGANISCHER FLÜSSIGER STOF - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	4.3	X323	3-37
3399	MIT WASSER REAGIERENDER METALLORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	4.3	X323	3-37
3482	ALKALIMETALLDISPERSION, ENTZÜNDBAR oder ERDALKALIMETALLDISPERSION, ENTZÜNDBAR	4.3	X323	3-38

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16