Stoffe, die mit m beginnen

UN-Nummer	Stoffname	ADR-Klasse	Gefahrnr.	ERICard
0009	MUNITION, BRAND, mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung	1	keine	1-02
0010	MUNITION, BRAND, mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung	1	keine	1-03
0015	MUNITION, NEBEL, mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung	1	keine	1-02
0016	MUNITION, NEBEL, mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung	1	keine	1-03
0018	MUNITION, AUGENREIZSTOFF, mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung	1	keine	1-02
0019	MUNITION, AUGENREIZSTOFF, mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung	1	keine	1-03
0133	MANNITOLHEXANITRAT (NITROMANNITOL), ANGEFEUCHTET mit mindestens 40 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-Mischung	1	keine	1-01
0136	MINEN, mit Sprengladung	1	keine	1-01
0137	MINEN, mit Sprengladung	1	keine	1-01
0138	MINEN, mit Sprengladung	1	keine	1-02
0171	MUNITION, LEUCHT, mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung	1	keine	1-02
0243	MUNITION, BRAND, WEISSER PHOSPHOR, mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung	1	keine	1-02
0244	MUNITION, BRAND, WEISSER PHOSPHOR, mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung	1	keine	1-03
0245	MUNITION, NEBEL, WEISSER PHOSPHOR, mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung	1	keine	1-02
0246	MUNITION, NEBEL, WEISSER PHOSPHOR, mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung	1	keine	1-03
0247	MUNITION, BRAND, mit flüssigem oder geliertem Brandstoff, mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung	1	keine	1-03
0254	MUNITION, LEUCHT, mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung	1	keine	1-03
0294	MINEN, mit Sprengladung	1	keine	1-02
0297	MUNITION, LEUCHT, mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung	1	keine	1-04
0300	MUNITION, BRAND, mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung	1	keine	1-04
0301	MUNITION, AUGENREIZSTOFF, mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung	1	keine	1-04
0303	MUNITION, NEBEL, mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung	1	keine	1-04
0362	MUNITION, ÜBUNG	1	keine	1-04
0363	MUNITION, PRÜF	1	keine	1-04
0448	5-MERCAPTOTETRAZOL-1-ESSIGSÄURE	1	keine	1-04
0488	MUNITION, ÜBUNG	1	keine	1-03
1060	METHYLACETYLEN UND PROPADIEN, GEMISCH, STABILISIERT (Gemisch P1) (Gemisch P2)	2	239	2-44
1061	METHYLAMIN, WASSERFREI	2	23	2-09
1062	METHYLBROMID mit höchstens 2 % Chlorpikrin	2	26	2-21
1063	METHYLCHLORID (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 40)	2	23	2-45
1064	METHYLMERCAPTAN	2	263	2-14
1912	METHYLCHLORID UND DICHLORMETHAN, GEMISCH	2	23	2-45
1971	METHAN, VERDICHTET oder ERDGAS, VERDICHTET, mit hohem Methangehalt	2	23	2-10
1972	METHAN, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG oder ERDGAS, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG, mit hohem Methangehalt	2	223	2-46
2454	METHYLFLUORID (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 41)	2	23	2-45
2534	METHYLCHLORSILAN	2	263	2-29
1228	MERCAPTANE, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, N.A.G. oder MERCAPTANE, MISCHUNG, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	3	336	3-17
1228	MERCAPTANE, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, N.A.G. oder MERCAPTANE, MISCHUNG, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, N.A.G.	3	36	3-26
1229	MESITYLOXID	3	30	3-05
1230	METHANOL	3	336	3-15
1231	METHYLACETAT	3	33	3-09
1233	METHYLAMYLACETAT	3	30	3-05
1234	METHYLAL	3	33	3-09
1235	METHYLAMIN, WÄSSERIGE LÖSUNG	3	338	3-19
1237	METHYLBUTYRAT	3	33	3-11
1243	METHYLFORMIAT	3	33	3-09
1245	METHYLISOBUTYLKETON	3	33	3-11
1246	METHYLISOPROPENYLKETON, STABILISIERT	3	339	3-23
1247	METHYLMETHACRYLAT, MONOMER, STABILISIERT	3	339	3-23
1248	METHYLPROPIONAT	3	33	3-11
1249	METHYLPROPYLKETON	3	33	3-11
1250	METHYLTRICHLORSILAN	3	X338	3-40
1919	METHYLACRYLAT, STABILISIERT	3	339	3-22
2053	METHYLISOBUTYLCARBINOL	3	30	3-05
2293	4-METHOXY-4-METHYLPENTAN-2-ON	3	30	3-05
2296	METHYLCYCLOHEXAN	3	33	3-11
2297	METHYLCYCLOHEXANON	3	30	3-05
2298	METHYLCYCLOPENTAN	3	33	3-11
2301	2-METHYLFURAN	3	33	3-11
2302	5-METHYLHEXAN-2-ON	3	30	3-05
2396	METHACRYLALDEHYD, STABILISIERT	3	336	3-15
2397	3-METHYLBUTAN-2-ON	3	33	3-11
2398	METHYL-tert-BUTYLETHER	3	33	3-11
2399	1-METHYLPIPERIDIN	3	338	3-19
2400	METHYLISOVALERAT	3	33	3-11
2459	2-METHYLBUT-1-EN	3	33	3-11
2460	2-METHYLBUT-2-EN	3	33	3-11
2461	METHYLPENTADIENE	3	33	3-11
2535	4-METHYLMORPHOLIN (N-METHYLMORPHOLIN)	3	338	3-19
2536	METHYLTETRAHYDROFURAN	3	33	3-09
2554	METHYLALLYLCHLORID	3	33	3-10
2560	2-METHYLPENTAN-2-OL	3	30	3-05
2561	3-METHYLBUT-1-EN	3	33	3-11
2612	METHYLPROPYLETHER	3	33	3-11
2614	METHYLALLYLALKOHOL	3	30	3-02
2617	METHYLCYCLOHEXANOLE, entzündbar	3	30	3-05
2933	METHYL-2-CHLORPROPIONAT	3	30	3-05
3092	1-METHOXY-2-PROPANOL	3	30	3-02
3248	MEDIKAMENT, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	3	336	3-17
3248	MEDIKAMENT, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, GIFTIG, N.A.G.	3	36	3-25
3336	MERCAPTANE, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G. oder MERCAPTANE, MISCHUNG, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G.	3	30	3-04
3336	MERCAPTANE, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G. oder MERCAPTANE, MISCHUNG, FLÜSSIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	3	33	3-10
3371	2-METHYLBUTANAL	3	33	3-11
1330	MANGANRESINAT	4.1	40	4-03
1332	METALDEHYD	4.1	40	4-03
1869	MAGNESIUM oder MAGNESIUMLEGIERUNGEN, mit mehr als 50 % Magnesium, in Pellets, Spänen, Bändern	4.1	40	4-11
1378	METALLKATALYSATOR, ANGEFEUCHTET mit einem sichtbaren Überschuss an Flüssigkeit	4.2	40	4-02
2004	MAGNESIUMDIAMID	4.2	40	4-02
2210	MANEB oder MANEBZUBEREITUNGEN mit mindestens 60 Masse-% Maneb	4.2	40	4-02
2793	METALLISCHES EISEN als BOHRSPÄNE, FRÄSSPÄNE, DREHSPÄNE, ABFÄLLE in selbsterhitzungsfähiger Form	4.2	40	4-02
2881	METALLKATALYSATOR, TROCKEN	4.2	40	4-13
2881	METALLKATALYSATOR, TROCKEN - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	4.2	43	4-35
1242	METHYLDICHLORSILAN	4.3	X338	3-40
1409	METALLHYDRIDE, MIT WASSER REAGIEREND, N.A.G.	4.3	423	4-15
1418	MAGNESIUMPULVER oder MAGNESIUMLEGIERUNGSPULVER	4.3	423	4-15
1928	METHYLMAGNESIUMBROMID IN ETHYLETHER	4.3	X323	3-38
2624	MAGNESIUMSILICID	4.3	423	4-15
2813	MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, N.A.G.	4.3	423	4-15
2813	MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	4.3	X423	4-30
2950	MAGNESIUMGRANULATE, ÜBERZOGEN, mit einer Teilchengröße von mindestens 149 µm	4.3	423	4-17
2968	MANEB, STABILISIERT oder MANEBZUBEREITUNGEN, STABILISIERT gegen Selbsterhitzung	4.3	423	4-17
3129	MIT WASSER REAGIERENDER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	4.3	X382	3-43
3129	MIT WASSER REAGIERENDER FLÜSSIGER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.	4.3	382	3-43
3130	MIT WASSER REAGIERENDER FLÜSSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	4.3	X362	3-41
3130	MIT WASSER REAGIERENDER FLÜSSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G.	4.3	362	3-41
3131	MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G.	4.3	482	4-44
3131	MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, ÄTZEND, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	4.3	X482	4-44
3132	MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, ENTZÜNDBAR, N.A.G.	4.3	423	4-15
3134	MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G.	4.3	462	4-25
3135	MIT WASSER REAGIERENDER FESTER STOFF, SELBSTERHITZUNGSFÄHIG, N.A.G.	4.3	423	4-15
3148	MIT WASSER REAGIERENDER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.	4.3	X323	3-37
3148	MIT WASSER REAGIERENDER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.	4.3	323	3-37
3208	METALLISCHER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND, N.A.G.	4.3	423	4-15
3209	METALLISCHER STOFF, MIT WASSER REAGIEREND, SELBSTERHITZUNGSFÄHIG, N.A.G.	4.3	423	4-15
3395	MIT WASSER REAGIERENDER METALLORGANISCHER FESTER STOFF - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	4.3	X423	4-30
3395	MIT WASSER REAGIERENDER METALLORGANISCHER FESTER STOFF	4.3	423	4-15
3396	MIT WASSER REAGIERENDER METALLORGANISCHER FESTER STOFF, ENTZÜNDBAR - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	4.3	X423	4-30
3396	MIT WASSER REAGIERENDER METALLORGANISCHER FESTER STOFF, ENTZÜNDBAR	4.3	423	4-15
3397	MIT WASSER REAGIEREND METALLORGANISCHER FESTER STOFF, SELBSTERHITZUNGSFÄHIG - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	4.3	X423	4-30
3397	MIT WASSER REAGIEREND METALLORGANISCHER FESTER STOFF, SELBSTERHITZUNGSFÄHIG	4.3	423	4-15
3398	MIT WASSER REAGIERENDER METALLORGANISCHER FLÜSSIGER STOF - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	4.3	X323	3-37
3398	MIT WASSER REAGIERENDER METALLORGANISCHER FLÜSSIGER STOF	4.3	323	3-37
3399	MIT WASSER REAGIERENDER METALLORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	4.3	X323	3-37
3399	MIT WASSER REAGIERENDER METALLORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR	4.3	323	3-37
1473	MAGNESIUMBROMAT	5.1	50	5-01
1474	MAGNESIUMNITRAT	5.1	50	5-03
1475	MAGNESIUMPERCHLORAT	5.1	50	5-01
1476	MAGNESIUMPEROXID	5.1	50	5-01
2723	MAGNESIUMCHLORAT	5.1	50	5-01
2724	MANGANNITRAT	5.1	50	5-03
1238	METHYLCHLORFORMIAT	6.1	663	6-31
1239	METHYLCHLORMETHYLETHER	6.1	663	6-33
1244	METHYLHYDRAZIN	6.1	663	6-31
1251	METHYLVINYLKETON, STABILISIERT	6.1	639	6-47
1622	MAGNESIUMARSENAT	6.1	60	6-06
1647	METHYLBROMID UND ETHYLENDIBROMID, MISCHUNG, FLÜSSIG	6.1	66	6-26
1851	MEDIKAMENT, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G.	6.1	60	6-03
2295	METHYLCHLORACETAT	6.1	663	6-30
2299	METHYLDICHLORACETAT	6.1	60	6-03
2300	2-METHYL-5-ETHYLPYRIDIN	6.1	60	6-11
2477	METHYLISOTHIOCYANAT	6.1	663	6-33
2480	METHYLISOCYANAT	6.1	663	6-33
2533	METHYLTRICHLORACETAT	6.1	60	6-06
2605	METHOXYMETHYLISOCYANAT	6.1	663	6-33
2606	METHYLORTHOSILICAT	6.1	663	6-33
2643	METHYLBROMACETAT	6.1	60	6-03
2644	METHYLIODID	6.1	66	6-26
2647	MALONITRIL	6.1	60	6-03
2853	MAGNESIUMFLUOROSILICAT	6.1	60	6-06
3023	2-METHYL-2-HEPTANTHIOL	6.1	663	6-33
3071	MERCAPTANE, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G. oder MERCAPTANE, MISCHUNG, FLÜSSIG, GIFTIG, ENTZÜNDBAR, N.A.G.	6.1	63	6-17
3079	METHACRYLNITRIL, STABILISIERT	6.1	663	6-33
3246	METHANSULFONYLCHLORID	6.1	668	6-38
3249	MEDIKAMENT, FEST, GIFTIG, N.A.G.	6.1	60	6-03
3281	METALLCARBONYLE, FLÜSSIG, N.A.G.	6.1	60	6-03
3281	METALLCARBONYLE, FLÜSSIG, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	6.1	66	6-26
3282	METALLORGANISCHE VERBINDUNG, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G.	6.1	60	6-03
3282	METALLORGANISCHE VERBINDUNG, FLÜSSIG, GIFTIG, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	6.1	66	6-26
3466	METALLCARBONYLE, FEST, N.A.G.	6.1	60	6-03
3466	METALLCARBONYLE, FEST, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	6.1	66	6-26
3467	METALLORGANISCHE VERBINDUNG, FEST, GIFTIG, N.A.G.	6.1	60	6-03
3467	METALLORGANISCHE VERBINDUNG, FEST, GIFTIG, N.A.G. - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	6.1	66	6-26
2054	MORPHOLIN	8	883	8-31
2215	MALEINSÄUREANHYDRID	8	80	8-06
2215	MALEINSÄUREANHYDRID, GESCHMOLZEN	8	80	8-06
2437	METHYLPHENYLDICHLORSILAN	8	X80	8-42
2508	MOLYBDÄNPENTACHLORID	8	80	8-06
2531	METHACRYLSÄURE, STABILISIERT	8	89	8-41

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16