Stoffe, die mit w beginnen

UN-Nummer	Stoffname	ADR-Klasse	Gefahrnr.	ERICard
0056	WASSERBOMBEN	1	keine	1-01
1049	WASSERSTOFF, VERDICHTET	2	23	2-10
1966	WASSERSTOFF, TIEFGEKÜHLT, FLÜSSIG	2	223	2-46
2034	WASSERSTOFF UND METHAN, GEMISCH, VERDICHTET	2	23	2-10
2014	WASSERSTOFFPEROXID, WÄSSERIGE LÖSUNG mit mindestens 20 %, aber höchstens 60 % Wasserstoffperoxid (Stabilisierung nach Bedarf)	5.1	58	5-19
2015	WASSERSTOFFPEROXID, WÄSSERIGE LÖSUNG, STABILISIERT, mit mehr als 70 % Wasserstoffperoxid - Wählen Sie diesen Eintrag, wenn zwei Stoffe die gleiche UN-Nummer haben und sich in der Gefahrnummer unterscheiden und Ihnen diese nicht bekannt ist	5.1	559	5-28
2015	WASSERSTOFFPEROXID, WÄSSERIGE LÖSUNG, STABILISIERT, mit mehr als 60 %, aber höchstens 70 % Wasserstoffperoxid	5.1	559	5-28
2984	WASSERSTOFFPEROXID, WÄSSERIGE LÖSUNG mit mindestens 8 %, aber weniger als 20 % Wasserstoffperoxid (Stabilisierung nach Bedarf)	5.1	50	5-33
3149	WASSERSTOFFPEROXID UND PERESSIGSÄURE, MISCHUNG, STABILISIERT mit Säure(n), Wasser und höchstens 5 % Peressigsäure	5.1	58	5-19

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16