UN-Nummern 00xx

Auf dieser Seite sind alle Stoffe aufgelistet, deren UN-Nummer an den ersten beiden Stellen mit 00 beginnt und für die eine ERICard existiert.

UN-Nummer	Stoffname	ADR-Klasse	Gefahrnr.	ERICard
0004	AMMONIUMPIKRAT, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 10 Masse-% Wasser	1	keine	1-01
0005	PATRONEN FÜR WAFFEN, mit Sprengladung	1	keine	1-01
0006	PATRONEN FÜR WAFFEN, mit Sprengladung	1	keine	1-01
0007	PATRONEN FÜR WAFFEN, mit Sprengladung	1	keine	1-02
0009	MUNITION, BRAND, mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung	1	keine	1-02
0010	MUNITION, BRAND, mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung	1	keine	1-03
0012	PATRONEN FÜR WAFFEN, MIT INERTEM GESCHOSS oder PATRONEN FÜR HANDFEUERWAFFEN	1	keine	1-04
0014	PATRONEN FÜR WAFFEN, MANÖVER oder PATRONEN FÜR HANDFEUERWAFFEN, MANÖVER oder PATRONEN FÜR WERKZEUGE, OHNE GESCHOSS	1	keine	1-04
0015	MUNITION, NEBEL, mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung	1	keine	1-02
0016	MUNITION, NEBEL, mit oder ohne Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung	1	keine	1-03
0018	MUNITION, AUGENREIZSTOFF, mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung	1	keine	1-02
0019	MUNITION, AUGENREIZSTOFF, mit Zerleger, Ausstoß- oder Treibladung	1	keine	1-03
0027	SCHWARZPULVER, gekörnt oder in Mehlform	1	keine	1-01
0028	SCHWARZPULVER, GEPRESST oder als PELLETS	1	keine	1-01
0029	SPRENGKAPSELN, NICHT ELEKTRISCH	1	keine	1-01
0030	SPRENGKAPSELN, ELEKTRISCH	1	keine	1-01
0033	BOMBEN, mit Sprengladung	1	keine	1-01
0034	BOMBEN, mit Sprengladung	1	keine	1-01
0035	BOMBEN, mit Sprengladung	1	keine	1-02
0037	BOMBEN, BLITZLICHT	1	keine	1-01
0038	BOMBEN, BLITZLICHT	1	keine	1-01
0039	BOMBEN, BLITZLICHT	1	keine	1-02
0042	ZÜNDVERSTÄRKER, ohne Detonator	1	keine	1-01
0043	ZERLEGER, mit Explosivstoff	1	keine	1-01
0044	ANZÜNDHÜTCHEN	1	keine	1-04
0048	SPRENGKÖRPER	1	keine	1-01
0049	PATRONEN, BLITZLICHT	1	keine	1-01
0050	PATRONEN, BLITZLICHT	1	keine	1-03
0054	PATRONEN, SIGNAL	1	keine	1-03
0055	TREIBLADUNGSHÜLSEN, LEER, MIT TREIBLADUNGSANZÜNDER	1	keine	1-04
0056	WASSERBOMBEN	1	keine	1-01
0059	HOHLLADUNGEN, ohne Zündmittel	1	keine	1-01
0060	FÜLLSPRENGKÖRPER	1	keine	1-01
0065	SPRENGSCHNUR, biegsam	1	keine	1-01
0066	ANZÜNDLITZE	1	keine	1-04
0070	SCHNEIDVORRICHTUNGEN, KABEL, MIT EXPLOSIVSTOFF	1	keine	1-04
0072	CYCLOTRIMETHYLENTRINITRAMIN (CYCLONIT), (HEXOGEN), (RDX), ANGEFEUCHTET mit mindestens 15 Masse-% Wasser	1	keine	1-01
0073	DETONATOREN FÜR MUNITION	1	keine	1-01
0074	DIAZODINITROPHENOL, ANGEFEUCHTET mit mindestens 40 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Wasser-Mischung	1	keine	1-01
0075	DIETHYLENGLYCOLDINITRAT, DESENSIBILISIERT, mit mindestens 25 Masse-% nicht flüchtigem, wasserunöslichem Phlegmatisierungsmittel	1	keine	1-01
0076	DINITROPHENOL, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 15 Masse-% Wasser	1	keine	1-01
0077	DINITROPHENOLATE der Alkalimetalle, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 15 Masse-% Wasser	1	keine	1-03
0078	DINITRORESORCINOL, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 15 Masse-% Wasser	1	keine	1-01
0079	HEXANITRODIPHENYLAMIN (DIPIKRYLAMIN), (HEXYL)	1	keine	1-01
0081	SPRENGSTOFF, TYP A	1	keine	1-01
0082	SPRENGSTOFF, TYP B	1	keine	1-01
0083	SPRENGSTOFF, TYP C	1	keine	1-01
0084	SPRENGSTOFF, TYP D	1	keine	1-01
0092	LEUCHTKÖRPER, BODEN	1	keine	1-03
0093	LEUCHTKÖRPER, LUFTFAHRZEUG	1	keine	1-03
0094	BLITZLICHTPULVER	1	keine	1-01
0099	LOCKERUNGSSPRENGGERÄTE MIT EXPLOSIVSTOFF, für Erdölbohrungen, ohne Zündmittel	1	keine	1-01

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16