UN-Nummern 04xx

Auf dieser Seite sind alle Stoffe aufgelistet, deren UN-Nummer an den ersten beiden Stellen mit 04 beginnt und für die eine ERICard existiert.

UN-Nummer	Stoffname	ADR-Klasse	Gefahrnr.	ERICard
0400	BOMBEN, DIE ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEIT ENTHALTEN, mit Sprengladung	1	keine	1-02
0401	DIPIKRYLSULFID, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 10 Masse-% Wasser	1	keine	1-01
0402	AMMONIUMPERCHLORAT	1	keine	1-01
0403	LEUCHTKÖRPER, LUFTFAHRZEUG	1	keine	1-04
0404	LEUCHTKÖRPER, LUFTFAHRZEUG	1	keine	1-04
0405	PATRONEN, SIGNAL	1	keine	1-04
0406	DINITROSOBENZEN	1	keine	1-03
0407	TETRAZOL-1-ESSIGSÄURE	1	keine	1-04
0408	ZÜNDER, SPRENGKRÄFTIG, mit Sicherungsvorrichtungen	1	keine	1-01
0409	ZÜNDER, SPRENGKRÄFTIG, mit Sicherungsvorrichtungen	1	keine	1-02
0410	ZÜNDER, SPRENGKRÄFTIG, mit Sicherungsvorrichtungen	1	keine	1-04
0411	PENTAERYTHRITTETRANITRAT (PENTAERYTHRITOLTETRANITRAT) (PETN), mit nicht weniger als 7 Masse-% Wachs	1	keine	1-01
0412	PATRONEN FÜR WAFFEN, mit Sprengladung	1	keine	1-04
0413	PATRONEN FÜR WAFFEN, MANÖVER	1	keine	1-02
0414	TREIBLADUNGEN FÜR GESCHÜTZE	1	keine	1-02
0415	TREIBSÄTZE	1	keine	1-02
0417	PATRONEN FÜR WAFFEN, MIT INERTEM GESCHOSS oder PATRONEN FÜR HANDFEUERWAFFEN	1	keine	1-03
0418	LEUCHTKÖRPER, BODEN	1	keine	1-01
0419	LEUCHTKÖRPER, BODEN	1	keine	1-02
0420	LEUCHTKÖRPER, LUFTFAHRZEUG	1	keine	1-01
0421	LEUCHTKÖRPER, LUFTFAHRZEUG	1	keine	1-02
0424	GESCHOSSE, inert, mit Leuchtspurmitteln	1	keine	1-03
0425	GESCHOSSE, inert, mit Leuchtspurmitteln	1	keine	1-04
0426	GESCHOSSE, mit Zerleger oder Ausstoßladung	1	keine	1-02
0427	GESCHOSSE, mit Zerleger oder Ausstoßladung	1	keine	1-04
0428	PYROTECHNISCHE GEGENSTÄNDE für technische Zwecke	1	keine	1-01
0429	PYROTECHNISCHE GEGENSTÄNDE für technische Zwecke	1	keine	1-02
0430	PYROTECHNISCHE GEGENSTÄNDE für technische Zwecke	1	keine	1-03
0431	PYROTECHNISCHE GEGENSTÄNDE für technische Zwecke	1	keine	1-04
0432	PYROTECHNISCHE GEGENSTÄNDE für technische Zwecke	1	keine	1-04
0433	PULVERROHMASSE, ANGEFEUCHTET mit nicht weniger als 17 Masse-% Alkohol	1	keine	1-01
0434	GESCHOSSE, mit Zerleger oder Ausstoßladung	1	keine	1-02
0435	GESCHOSSE, mit Zerleger oder Ausstoßladung	1	keine	1-04
0436	RAKETEN, mit Ausstoßladung	1	keine	1-02
0437	RAKETEN, mit Ausstoßladung	1	keine	1-03
0438	RAKETEN, mit Ausstoßladung	1	keine	1-04
0439	HOHLLADUNGEN, ohne Zündmittel	1	keine	1-02
0440	HOHLLADUNGEN, ohne Zündmittel	1	keine	1-04
0441	HOHLLADUNGEN, ohne Zündmittel	1	keine	1-04
0442	SPRENGLADUNGEN, GEWERBLICHE, ohne Zündmittel	1	keine	1-01
0443	SPRENGLADUNGEN, GEWERBLICHE, ohne Zündmittel	1	keine	1-02
0444	SPRENGLADUNGEN, GEWERBLICHE, ohne Zündmittel	1	keine	1-04
0445	SPRENGLADUNGEN, GEWERBLICHE, ohne Zündmittel	1	keine	1-04
0446	TREIBLADUNGSHÜLSEN, VERBRENNLICH, LEER, OHNE TREIBLADUNGSANZÜNDER	1	keine	1-04
0447	TREIBLADUNGSHÜLSEN, VERBRENNLICH, LEER, OHNE TREIBLADUNGSANZÜNDER	1	keine	1-03
0448	5-MERCAPTOTETRAZOL-1-ESSIGSÄURE	1	keine	1-04
0449	TORPEDOS, MIT FLÜSSIGTREIBSTOFF, mit oder ohne Sprengladung	1	keine	1-01
0450	TORPEDOS, MIT FLÜSSIGTREIBSTOFF, mit inertem Kopf	1	keine	1-03
0451	TORPEDOS, mit Sprengladung	1	keine	1-01
0452	GRANATEN, ÜBUNG, Hand oder Gewehr	1	keine	1-04
0453	RAKETEN, LEINENWURF	1	keine	1-04
0454	ANZÜNDER	1	keine	1-04
0455	SPRENGKAPSELN, NICHT ELEKTRISCH	1	keine	1-04
0456	SPRENGKAPSELN, ELEKTRISCH	1	keine	1-04
0457	SPRENGLADUNGEN, KUNSTSTOFFGEBUNDEN	1	keine	1-01
0458	SPRENGLADUNGEN, KUNSTSTOFFGEBUNDEN	1	keine	1-02
0459	SPRENGLADUNGEN, KUNSTSTOFFGEBUNDEN	1	keine	1-04
0460	SPRENGLADUNGEN, KUNSTSTOFFGEBUNDEN	1	keine	1-04
0461	BESTANDTEILE, ZÜNDKETTE, N.A.G.	1	keine	1-01
0462	GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.	1	keine	1-01
0463	GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.	1	keine	1-01
0464	GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.	1	keine	1-01
0465	GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.	1	keine	1-01
0466	GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.	1	keine	1-02
0467	GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.	1	keine	1-02
0468	GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.	1	keine	1-02
0469	GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.	1	keine	1-02
0470	GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.	1	keine	1-03
0471	GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.	1	keine	1-04
0472	GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.	1	keine	1-04
0473	EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G.	1	keine	1-01
0474	EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G.	1	keine	1-01
0475	EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G.	1	keine	1-01
0476	EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G.	1	keine	1-01
0477	EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G.	1	keine	1-03
0478	EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G.	1	keine	1-03
0479	EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G.	1	keine	1-04
0480	EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G.	1	keine	1-04
0481	EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G.	1	keine	1-04
0482	EXPLOSIVE STOFFE, SEHR UNEMPFINDLICH, N.A.G. (STOFFE, EVI, N.A.G.)	1	keine	1-05
0483	CYCLOTRIMETHYLENTRINITRAMIN (CYCLONIT), (HEXOGEN), (RDX), DESENSIBILISIERT	1	keine	1-01
0484	CYCLOTETRAMETHYLENTETRANITRAMIN (HMX), (OKTOGEN), DESENSIBILISIERT	1	keine	1-01
0485	EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G.	1	keine	1-04
0486	GEGENSTÄNDE MIT EXPLOSIVSTOFF, EXTREM UNEMPFINDLICH (GEGENSTÄNDE, EEI)	1	keine	1-06
0487	SIGNALKÖRPER, RAUCH	1	keine	1-03
0488	MUNITION, ÜBUNG	1	keine	1-03
0489	DINITROGLYCOLURIL (DINGU)	1	keine	1-01
0490	OXYNITROTRIAZOL (ONTA)	1	keine	1-01
0491	TREIBSÄTZE	1	keine	1-04
0492	KNALLKAPSELN, EISENBAHN	1	keine	1-03
0493	KNALLKAPSELN, EISENBAHN	1	keine	1-04
0494	PERFORATIONSHOHLLADUNGSTRÄGER, GELADEN, für Erdölbohrlöcher, ohne Zündmittel	1	keine	1-04
0495	TREIBSTOFF, FLÜSSIG	1	keine	1-03
0496	OCTONAL	1	keine	1-01
0497	TREIBSTOFF, FLÜSSIG	1	keine	1-01
0498	TREIBSTOFF, FEST	1	keine	1-01
0499	TREIBSTOFF, FEST	1	keine	1-03

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16