Nachweismatrix für Messgeräte im Feuerwehreinsatz

Nachweismethode	Brand	Gas- förmiger Gefahr- Stoff	Flüssiger Gefahr- stoff	Flüssiger Gefahr- stoff im Boden	Fester Gefahr- stoff	Gefahr- stoff im Wasser	Radio- aktiver Stoff	Chemische Kampf- stoffe
pH-Indikator	(X)	X	X	X	X
Spürpulver/-papier	X
Öltestpapier	X	X	X
Wassernach- weispaste	X	X
Lecksuchspray	X
Prüfröhrchen	X	X	X	(X)	(X)	(X)
Ex-Messgerät	X	X	X	(X)	(X)
Mehrgasmessgerät mit EC-Sensor1) Elektrochemischer Sensor	X	X	X	(X)	(X)
Photoionisations- detektor (PID)	X	X	(X)	(X)
Ionen-Mobilitäts- spektrometer (IMS)	X	X	(X)	(X)	X
Kontaminations- nachweisgerät	(X)	(X)	(X)	(X)	X
Dosisleistungs- messgerät	(X)	(X)	(X)	(X)	X
Wischtestsonde	(X)	(X)	(X)	(X)	X

X = Geräte können ohne wesentliche Anpassung verwendet werden

(X) = Nachweis mit Geräten ggf. möglich, allerdings sind Anpassungen notwendig (z.B. Befeuchten des pH-Papiers zum Nachweis gasförmiger Gefahrstoffe)

Quellenangabe

Saarländisches Hilfeleistungskonzept für den ABC-Einsatz

Stichwörter

Messstrategie

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16