Nachweismatrix für Messgeräte im Feuerwehreinsatz

Nachweismethode	Brand	Gasförmiger Gefahrstoff	Flüssiger Gefahrstoff	Flüssiger Gefahrstoff im Boden	Fester Gefahrstoff	Gefahrstoff im Wasser	Radioaktiver Stoff	Biologischer Stoff	Chemische Kampfstoffe
pH-Indikator	kein Standard	geeignet	geeignet	geeignet	geeignet
Spürpulver/-papier	geeignet
Öltestpapier	geeignet	geeignet	geeignet
Wassernachweispaste	geeignet	geeignet
Lecksuchspray	geeignet
Prüfröhrchen	geeignet	geeignet	geeignet	kein Standard	kein Standard	kein Standard
Ex-Messgerät	geeignet	geeignet	geeignet	kein Standard	kein Standard
Elektrochemische Ein-/Mehrgasmessgeräte	geeignet	geeignet	geeignet	kein Standard	kein Standard
Photoionisationsdetektoren (PID)	geeignet	geeignet	kein Standard	kein Standard
Ionen-Mobilitätsspektrometer (IMS)	geeignet	geeignet	kein Standard	kein Standard	geeignet
Kontaminationsnachweis-sonden	kein Standard	kein Standard	kein Standard	kein Standard	Standard
Dosisleistungsmessgerät	kein Standard	kein Standard	kein Standard	kein Standard	Standard
Wischtestsonde	kein Standard	kein Standard	kein Standard	kein Standard	Standard

Geeignet = Geräte können ohne wesentliche Anpassung verwendet werden

kein Standard = Nachweis mit Geräten ggf. möglich, allerdings sind Anpassungen notwendig (z.B. befeuchten des pH-Papiers zum Nachweis gasförmiger Gefahrstoffe)

Quellenangabe

Saarländisches Hilfeleistungskonzept für den ABC-Einsatz

Stichwörter

Hier können durch Komma getrennte Stichwörter, beispielsweise Synonyme, zum Thema eingetragen werden. Dadurch werden bei der Suchfunktion bessere Ergebnisse erzielt und ein Artikel könnte auch bei unklaren Suchbegriffen gefunden werden.

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16