Verkehrsunfall

zu treffende Maßnahmen

Absicherung Verkehrsraum

Brandschutzsicherstellung

Wasser, Pulver, Schaum

Batterie abklemmen

Akute Gefahr von auslaufenden Betriebsstoffen in Abwasserkanäle/Erdreich?

Beim Vornehmen hydraulischer Rettungsgeräte:

Stabilisierung des Fahrzeugs

Glasmanagement

Airbagsicherungssystem

Gefahr durch alternative Antriebe?

Befreiung eingeklemmter Personen:

Crashrettung,

schnelle Rettung oder

Patientenorientierte Rettung:

Erstöffnung

Versorgungsöffnung

Befreiungsöffnung

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Alternative Antriebe

Erkennbar an Aufschriften oder Tankeinfüllstutzen

Elektrofahrzeuge

Autogasfahrzeuge (LPG)

Erdgasfahrzeuge (CNG)

Wasserstofffahrzeuge

Bei nachgerüsteten Fahrzeugen können die Anlagen anders verbaut sein als die direkt vom Hersteller ausgerüsteten Fahrzeuge.

Quellenangabe

Geben Sie falls möglich bitte immer Ihre Quellen an, um im Zweifel die Überprüfung einfacher zu gestalten. Außerdem kann so bei sich öfters ändernden Inhalten überprüft werden, ob die Daten noch aktuell sind.

Stichwörter

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16