Wasserschaden

Die Beseitigung von Wasserschäden ist in der Regel kostenersatzpflichtig. Der Eigentümer/Anfordernde sollte darauf aufmerksam gemacht werden. Bei außergewöhnlichen Naturereignissen verzichtet der Träger der Feuerwehr evtl. auf den Kostenersatz.

Maßnahmen

Erkundung

Wassermenge und Ausbreitung

Ursache (Rohrbruch / Grundwasser / Rückstau / Hochwasser) gestoppt oder aktiv?

Gefahr für Bewohner?

Personen im Gebäude?

Einschränkungen durch Wasser? Gibt es Einrichtungen im Objekt die unbedingt auf Strom-/Wasserversorgung angewiesen sind (z.B. Dialyse-Praxis)?

Steht Wasser in Kontakt mit:

Stromverteilung / Sicherungskasten?

elektrischen Geräten?

Ist die Stromversorgung bereits abgeschaltet?

Gebäudestatik gefährdet? Bei Hochwasser ggf. nicht sofort abpumpen.

Wasser kontaminiert?

besondere Gefahren

Elektrischer Schlag aufgrund überschwemmter elektrischer Leitungen

Rutschgefahr

eingeschränkte Sicht (Löcher/Unebenheiten/verdeckte Gegenstände)

gefährliche Stoffe im betroffenen Bereich? Neben gelagerten Chemikalien kommen auch Faulgase (Kanalisation!) in Betracht.

Tätigkeiten

Prüfung: ist Feuerwehr überhaupt zuständig?

bei möglichem Kontakt mit elektrischen Leitungen ohne Freischaltung → keine Tätigkeit! Energieversorger/Elektriker (je nach Art der Anlage) zur Abschaltung nachfordern

Bei Verdacht auf gefährliche Gase: Gasmessgerät einsetzen und belüften

verfügbare Geräte:

Tauchpumpen / Wassersauger / andere Möglichkeiten?

Förderleistung ausreichend?

Stromversorgung gesichert? → Feuerwehrstromerzeuger nutzen, Anschluss an Steckdosen im Schadensobjekt nur mit Personenschutzschalter (PRCD-S)

bei großen Wassermengen ggf. Unterstützung durch THW

bei großer Anzahl Einsatzstellen (z.B. nach Starkregen) priorisieren/Reihenfolge festlegen

weitere Hinweise

Kontamination des Wassers

Nicht jedes Wasser ist „sauber“:

Regen-/Grundwasser → meist unkritisch

Abwasser / Rückstau → biologische Gefahren

Heizöl / Chemikalien → Umweltgefahr

Abwägung:

PSA erweitern (z. B. Chemikalienschutzhandschuhe)

ggf. Umweltbehörde oder Spezialkräfte alarmieren

kontaminiertes Wasser nicht unkontrolliert abpumpen → Abstimmung mit Klärwerk

Gebäudestatik

Besonders wichtig bei größeren Wassermengen:

Druck von außen vs. innen (bei Hochwasser!)

Gefahr durch:

durchnässte Wände

unterspülte Fundamente

Kernfrage: Ist Abpumpen überhaupt sicher?

Bei Hochwasser: Wasser NICHT sofort abpumpen, sonst massive strukturelle Schäden möglich

Ursache des Wassereintritts

Rohrbruch → Wasserversorgung stoppen

Rückstau → Kanalisation überlastet

Oberflächenwasser → Zufluss begrenzen

Abwägung:

Erst Ursache bekämpfen → dann pumpen

oder paralleles Vorgehen

Priorisierung bei mehreren Einsatzstellen

Bei Starkregenlagen oft entscheidend:

Welche Gebäude sind stärker betroffen?

Gibt es:

kritische Infrastruktur?

besonders gefährdete Personen?

Entscheidung:

Kräfte bündeln oder verteilen

Prioritäten setzen (Menschen vor Sachwerten)

Prüfung der Zuständigkeit

Vor taktischen Maßnahmen ist zu klären, ob die Feuerwehr überhaupt zuständig ist.

Grundsatz:
Die Feuerwehr wird tätig zur Gefahrenabwehr, nicht zur reinen Eigentumssicherung ohne Gefahr.

Prüffragen:

Liegt eine unmittelbare Gefahr für Menschen vor?

Besteht eine Gefahr für bedeutende Sachwerte?

Drohen Folgeschäden mit Gefahrencharakter?

Handelt es sich um ein Schadenereignis außergewöhnlichen Ausmaßes?

Bei Schaden an der Wasserleitung: Zuständigkeit bis einschließlich der Wasseruhr liegt beim Versorger, dahinter beim Objekteigentümer

Typische Fälle → Feuerwehr wird tätig:

Wasser bedroht elektrische Anlagen (Stromschlaggefahr)

Gefahr für Gebäudestatik

größere Wassermengen (Überforderung des Eigentümers)

Schadenslage infolge Unwetter / Naturereignis

Gefahrstoffe im Wasser (Öl, Chemikalien)

Menschen sind betroffen oder eingeschlossen

Typische Fälle → eher NICHT Feuerwehr:

kleine Wassermengen (z. B. wenige cm, mit Haushaltsmitteln beherrschbar)

bereits behobener Rohrbruch ohne Gefahrenlage

reine Komfort- bzw. Versicherungsfälle

kein Zeitdruck / keine akute Gefährdung

Abwägungskriterien:

Verhältnismäßigkeit

Zumutbarkeit für den Eigentümer

Eigenleistungsfähigkeit des Betroffenen

Verfügbarkeit gewerblicher Hilfe (z. B. Fachfirmen)

Maßnahmen:

ggf. Einsatz ablehnen oder frühzeitig beenden

Beratung des Eigentümers

Verweis auf Fachfirmen

Wichtig: Landesrecht (Brand- und Katastrophenschutzgesetze) beachten!

Quellenangabe

B4-Lehrgang 2013 an der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie

Stichwörter

Wasser im Keller

Transparenzhinweis: Bei der Erstellung dieses Artikels wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.

Tracedump:

newBaseSize: 16pt
newBaseSizeInPt: 16